**Zápis z porady OEVH č. 29/2024**

**Datum : 14.10.2024**

Přítomni : Ing. Eyer, D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil, Ing. Svoboda

Omluveni:

**Trvalé body:**

* Kdo je osoba zodpovědná za elektrické zařízení?
* Zkontrolovat veškerá školení!!! E-learning

**Budova A**

* Automatické odpouštění vody na umyvárnách OP – Elmar
* Domluvit přepojení MP-výměna uzávěrů stupaček v budově A – vakuum, SV4, SV8, O2
* Zajistit chod vybraných chladících jednotek pro dochlazení přístrojů na radiologii (upřesní pan Malík) na DA při dlouhodobém výpadku, např. přepojením na DO v průběhu dlouhodobého výpadku el. energie
* PD osvětlení pochůzí lávky
* Voda - propojení náhradního okruhu budov A,B,C
* Urgentní příjem, šatny muži, A\_A192121, zrekonstruovat sprchu, září
	+ Nový obklad
	+ Kanálek v v čele sprchy
	+ Vyspárovat ke kanálku
	+ Sprchové dveře
	+ Vyměnit podhledy
	+ Domluveno s Peštukou na prohlídku v úterý 24.9.24, volat paní Skálovou 2923.
* OP2-oprava hydroizolace - dát v pondělí vědět Freiwaldovi!!!! (v pondělí se má opravit hydroizolace)
* COS 1.PP – vyměnit dveře za automatické

**Budova B**

**Budova C**

**Budova D1**

* Opravit schody k chladící stanici, vítěz BDC

**Budova D2**

* Instalovat EKV a časový zámek na vchod do budovy D2

**Budova E**

**Budova F**

**Budova G**

* Zobrazení časových zámků, přepojení C4 na mobil, cca březen

**Budova H1**

* Instalovat do bočního vchodu elektromechanický zámek

**Budova H2**

* Instalovat do bočního vchodu elektromechanický zámek

**Budova I**

* Úpravna vody – připojit do Arény

**Budova J**

* Chybí vložka od dveří k racku a rozvodně v suterénu - výměníkový klíč
* Na rozvodně v suterénu zřídit EKV

**Budova K**

**Budova L**

* Tkáňová banka, zapojit separátor tkáňové banky na centrální UPS -VDO, upravit stávající – přidat zásuvky VDO a zrušit jejich lokální UPS
* Tkáňová banka, zpracovat PD:
	+ dochladit sklad
	+ dochladit laboratoř
	+ v místnosti s lam. boxy :
		- vyměníme podhledy za pevný strop s umyvatelným nátěrem
		- demontujeme kachličky a zapravíme
		- všechny lišty zrušíme, zasekáme kabeláž a zapravíme
		- provedeme umyvatelný nátěr celé místnosti
		- na stávající dlažbu dáme PVC, aby se ve spárách nedržela nečistota

**Budova M**

* M3,1.NP ambulance:
	+ Rozdělit místnost č.270 na dvě
	+ Dle domluvy s Fedorem je nutné ve vzniklé místnosti mít denní světlo, příčka se postaví cca do 2m a zbytek bude prosklený
	+ Přemístit stávající klimu do větší místnosti a instalovat další klimu do vzniklé menší místnosti
	+ V nové místnosti budou dvě pracovní místa, instalovat zásuvky 230V a LAN
	+ Rozdělit osvětlení a vypínače v místnosti
	+ Ideálně dělat SDK o víkendu

**Budova N**

**Budova O**

**Budova P1**

* Instalace klimatizace a vzt laseru A\_P101050 – od 28.10.24

**Budova P2**

**Budova P3 - nový HOK amb.**

**Budova Q**

* Q1, 1.PP předělat náhradní napájení vody pro budovu-MIZ Olomouc
* Instalovat EKV na vstup střechy

**Budova R-KUČOCH**

* Zpracovat PD na výměnu dveří v suterénu směrem k pohotovosti, v soutěži -podání nabídek 11.10.2024
* V místnosti s RPO rozvadečem připojit chladící jednotku na EPS, z důvodu jejího vypnutí při požáru (fouká na zapěňovací přížku rozvaděče RPO)

**Budova S**

* Instalovat EKV na vstup střechy

**Budova T**

**Budova U**

**Budova UZQ-Palackého**

* rekonstrukce vakuové stanice, výměna páteřního rozvodu v suterénu a instalace ventilových skříní – vypsat VZ

**Budova V**

**Budova X**

**Budova Y**

* Vypsat VZ na úpravu dochlazení budovy Y, začátek realizace říjen
* Instalovat EKV na vstup střechy
* Instalovat EKV ve 5.NP do strojoven VZT-dveře Ing. Duda, domluvit instalaci elektromechanického zámku
* Endoskopie- A\_Y002250 17.10.2024 instalovat sifon do 3ky odpadů v místnosti. Sifon musí vydržet teplotu 93 st.C, již zakoupil Pospíšil. Budou se instalovat nové myčky endoskopů.
* Endoskopie-vymalovat nad novou VS, popsat VS

**Budova Z – Lékárna**

* Odvlhčení VZT cytostatika + příprava infuzí – začátek realizace říjen

**Sklady**

**RZE – bývalá doprava FNOL**

**Trafostanice TS1**

* Zpracovat PD na TS1 - Elpremo
* Dle domluvy s Ing. Olejníčkem budou instalována 4 trafa , každé o výkonu 1000kVA

**Trafostanice TS5**

* Vizualizace TS5, vizualizace Elmar

**Trafostanice TS3**

* TS3, PLC naprogramováno?

**Budova WA – Ředitelství**

**Budova WD - Stravovací provoz**

* Vypsat VZ na konvektomat, mycí stroj a parní kotel, vypsáno
* Provést stavební a technickou přípravu pro nové vybavení:
	+ Upravit podlahu – prodloužit rovnou plochu
	+ Instalovat nové odtokové kanály
	+ Přívody elektřiny
	+ Přívod páry
	+ Přívod vody a odpadu

**Budova WE - Kotelna**

* Oprava MaR, Elmar
* Opravit podlahu, postavit příčku, osvětlení, topení v prostorách po firmě STAVNEMO, nově sklad OSB

**Budova WF – kanceláře u kotelny**

**Budova WG - stará trafostanice**

* Vyklidit místnost - sudy, regály, kanystry

**Budova WH - zauhlování**

**Budova WN – Všeobecný sklad**

**Budova WV - Bufet u Porodnice**

**Budova XA-ČOV**

* Připojit měření 2ks vodoměrů do Arény, budova G a J, termín do konce října

**Budova XB – Doprava šatny**

* WC- demontovat staré kovové příčky mezi záchody a instalovat nové hygienické příčky

**Budova XF – doprava, hala vpravo**

* Zpevnit plochu pro el. auto, štěrk, demontovat vodu a vybourat betonový základ u vývodu vody

**YA - Ubytovna „51“**

* Další fáze rekonstrukce bude u dvojité stupačky
* Byt č.11 – teče radiátor

**YB Budova**

**YD - Ubytovna „23“ zahradní**

* Vypočítat cenu za m3 teplé vody
* Vítěz IV. Etapy je firma Allogic
* Požární ucpávky-prostupy do bytů

**YC – Ubytovna – „Langar“**

* Zpracovat PD na rekonstrukci bytových jednotek
* Instalovat nazpět tablo od vrátníku

**YF budova „Olejníček“**

**YG budova - Dispečink**

**YH2 - Ubytovna – Albertova 24** (blíž ke kuchyni)

* Zatéká do horních bytů směrem ke kuchyni-komínem?

**YH1 - Ubytovna – Albertova 26**

* Zatéká do horních bytů směrem k ČOV-komínem?

**ZE – hala u parkoviště P4- sklad Bátěk**

* Zpracovat PD v rozsahu:
	+ Oprava střechy
	+ Výměna vrat, zredukovat počet
	+ Zazdění otvorů po vratech
	+ Výměna oken
	+ Oprava omítek, výmalba
	+ Výměna okapů a svodů + odvodení vody ze svodů od objektu, zejména v zadní části (drenáž, retenční nádrž?)
	+ Výměna podlahy za betonovou
* Zjistit možnost napojení na el. síť pro osvětlení a zásuvky 23OV + 1x 400V.

**Energetický kanál**

**Kolektor**

* Vytvořit formulář pro povolení vstupu s vypsáním OOP

**Centrální rozvod vody v areálu**

**Jezírko pod DK**

**Parkoviště P1 – u investic**

**Prádelna**

**Platební automaty**

**Pevnůstka**

**Shromažďovací místa**

**Veřejné osvětlení**

**Vjezdový systém**

**Byt na ulici Rožňavská**

**Karafiátova**

**TU – Teoretické ústavy – Fakulta**

**Areál**

**Areál Jana Zrzavého-Haly**

**Komunitní zahrada**

**Areál-obchůzka**

**Aréna-monitorovací systém**

**Sklad ZVIT**

**OTD**

**Ulice Puškinova**

* Opravit chodník

**Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stolaři**

**EnMS**

* V pondělí 6.2.2023 byl proveden dozorový audit systému EnMS, audit provedl Václav Němec z Bureau veritas certification CZ, neočekává se negativní hodnocení, po obdržení zprávy bližší informace podá Ing. Eyer