**B. SOUHRNNÁ technická ZPRÁVA**

B.1 Popis území stavby

**a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území:**

Stavební záměr je situován v zastavěném území a je v souladu s dosavadním využitím. Stavba nemění dosavadní využití a zastavěnost území. FVE bude realizována na střeše budov FN Olomouc, která se nachází na parc. st. 2346, 584, 1942, 773, 2607, k.ú.: Nová Ulice [710717].

**b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem:**

Je v souladu.

**c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby:**

Je v souladu.

**d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území:**

Pro stavební záměr nebylo nutné vyřídit výjimku z obecných požadavků na využívání území.

**e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:**

Záměr stavby je zpracován v souladu s platnými předpisy při splnění podmínek a požadavků dotčených orgánů státní správy a provozovatelů, správců a vlastníků dotčených nadzemních i podzemních zařízení technické infrastruktury (silová a sdělovací vedení, plynovod, apod.), jakož i podmínek provozovatelů, správců a vlastníků dopravní infrastruktury, event. přírodních rezervací, CHKO apod., jejichž stanoviska, rozhodnutí a vyjádření byla v průběhu zpracování projektové dokumentace vydána a jsou uložena v dokladové části projektové dokumentace.

**f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod:**

Průzkumy nebyly prováděny, výstavbou FVE na střeše stávajícího objektu nedojde ke změně geomorfologického členění a také nedojde k narušení hydrogeologického stavu.

**g) ochrana území podle jiných právních předpisů:**

Stavba se nenachází v chráněné oblasti podle zvláštních předpisů. Není v oblasti památkové rezervace, památkové zóny, zvláště chráněného území ani v lokalitě Natura 2000.

**h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod:**

Areál je mimo oblast záplavového území a mimo poddolované území. Umístění FV panelů na střeše stávajícího objektu nebude mít na záplavové území a odtokové poměry žádný vliv.

**i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:**

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Provoz FVE nebude vydávat hluk ani zápach, nebude produkovat žádné škodlivé produkty a nezhoršovat odtokové poměry areálu.

**j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:**

Stavbou nedojde k požadavku na bourací práce a asanaci okolních staveb. Kácení dřevin není pro tuto stavbu vyžadováno.

**k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:**

Výstavba FVE na střeše stávající budovy nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu a pozemků k plnění funkce lesa.

**l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě:**

Napojení plánované stavby FVE je uvažováno stávající – místními obslužnými komunikacemi.

**m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:**

Stavba nemá vazby na související investice.

**n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Druh pozemku | Výměra | LV | p.č. | Majitel | Ulice | PSČ | Obec |
| 1 | zastavěná plocha a nádvoří | 2604 | 6930 | st.2607 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 2 | zastavěná plocha a nádvoří | 4861 | 6930 | st.2346 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 3 | zastavěná plocha a nádvoří | 2198 | 6930 | st.2607 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 4 | zastavěná plocha a nádvoří | 683 | 6930 | st.1942 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 5 | zastavěná plocha a nádvoří | 1714 | 6930 | st.773 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |

**o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Druh pozemku | Výměra | LV | p.č. | Majitel | Ulice | PSČ | Obec |
| 1 | Ostatní plocha | 19299 | 6930 | 153/2 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 2 | zastavěná plocha a nádvoří | 2091 | 6930 | st. 1783 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 3 | Ostatní plocha | 6954 | 6930 | 153/294 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 4 | Ostatní plocha | 3834 | 6930 | 634/2 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 5 | Ostatní plocha | 559 | 6930 | 153/6 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 6 | Ostatní plocha | 588 | 6930 | 153/20 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 7 | Ostatní plocha | 3676 | 6930 | 149/2 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 8 | Ostatní plocha | 37108 | 6930 | 149/1 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 9 | Ostatní plocha | 34747 | 6930 | 702/1 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 10 | Ostatní plocha | 662 | 6930 | 706/8 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 11 | Ostatní plocha | 2429 | 6930 | 711/6 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 12 | Ostatní plocha | 102 | 6930 | 711/7 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 13 | Ostatní plocha | 990 | 6930 | 711/2 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 14 | Ostatní plocha | 576 | 6930 | 711/3 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 15 | Zastavěná plocha a nádvoří | 228 | 6930 | St.759 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 16 | Ostatní plocha | 9567 | 6930 | 613/2 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 17 | Ostatní plocha | 59 | 6930 | 707/3 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 18 | Ostatní plocha | 90 | 6930 | 707/5 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 19 | Zastavěná plocha a nádvoří | 589 | 6930 | st.171/2 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 20 | Ostatní plocha | 140 | 6930 | 706/7 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 21 | Ostatní plocha | 2081 | 6930 | 706/22 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 22 | Ostatní plocha | 24698 | 6930 | 613/3 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |
| 23 | Ostatní plocha | 945 | 6930 | 699/1 | Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77900 Olomouc | | |

B.2 Celkový popis stavby

**B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání**

**a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí:**

Jedná se o novou stavbu. Průzkumy nebyly prováděny. Statické posouzení nosných konstrukcí není součástí PD.

**b) účel užívání stavby:**

Výroba elektrické energie.

**c) trvalá nebo dočasná stavba:**

Dočasná stavba, předpoklad cca 30 let.

**d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby:**

Stavba nevyžaduje vydání rozhodnutí o povolení výjimky.

**e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:**

Není tento případ.

**f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů:**

Zákon č. 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v § 46 bodě (7) definuje tzv. ochranné pásmo (OP): „Ochranné pásmo výrobny elektřiny je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými v kolmé vzdálenosti.

e) 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výrobna elektřiny umístěna, u výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem nad 10 kW.“ Detaily jsou uvedeny ve výkrese 02 Situace.

**g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod:**

Zastavěná plocha FVE činí cca 4200 m2 plochy střech. Obestavěný prostor činí plochy stávajících střech. Užitná plocha splývá s obestavěným prostorem. Počet funkčních jednotek = 4, 4ks samotných FVE.

**h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod:**

Demontované materiály a odpady budou ekologicky zlikvidovány. Pro demontovaný materiál a odpady je proveden soupis. Množství odpadů, které vzniknou v průběhu výstavby nelze přesně určit.

Katalogové číslo Název druhu odpadu Kategorie odpadu Způsob nakládání

15 01 02 Plastový obal O skládka

17 01 01 Beton O skládka

17 01 02 Cihla O recyklace

17 02 01 Dřevo O skládka

17 02 03 Plast O skládka

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O sběrna

17 04 02 Hliník O sběrna

17 04 05 Železo a ocel O sběrna

17 04 07 Směsné kovy O sběrna

17 04 11 Odpad kabelů O skládka

17 06 04 Izolační materiály O skládka

20 01 01 Papír nebo lepenka O skládka

Nakládání s odpady je řešeno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech č.

185/2001 Sb. a prováděcí vyhl. č. 93/2016 Sb., jejichž plnění bude ve výkonu autorizované

dodavatelské firmy a budoucího provozovatele dokončené stavby.

Elektrárna při své činnosti neprodukuje odpady ani emise, jedná se o přímou přeměnu sluneční energie na energii elektrickou.

Hospodaření s dešťovou vodou není tento případ. Spotřeba el. energie pro stavbu v řádu jednotek až desítek kWh. Energetická náročnost není pro FVE uvažovaná, jedná se o výrobnu FVE – primární zdroj el. energie.

**i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy:**

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2021 a nebude členěna na etapy, předpokládaná doba výstavby je 2 měsíce.

**j) orientační náklady stavby:**

cca 14,884.000 Kč.

**B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení**

**a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,**

**b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.**

Na stavbu FVE nejsou kladeny zvláštní urbanistické, ani architektonické požadavky.

**B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby**

FVE bude sloužit pro přímou výrobu elektrické energie z energie slunečního záření. Vyrobená el. energie bude přednostně spotřebovaná v areálu (odběrném místě), případné přebytky budou převedeny do distribuční soustavy.

**B.2.4 Bezbariérové užívání stavby**

**Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením:**

Na stavby FVE se nevztahují požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stavba svým rozsahem a charakterem nevyžaduje bezbariérové užívání.

**B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby**

Při užívání stavby je nutno respektovat ochranná pásma stanovená zákonem č.458/2000Sb. Elektrické zařízení bude označeno výstražným bleskem a předepsanými tabulkami upozorňujícími před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Je třeba dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb. (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, elektrotechnických předpisů – zejména ČSN EN 50110-1ed. 3.

Zařízení smějí obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace dle §3 vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. – seznámení v souladu s návody k obsluze. Obsluhu přístrojů v rozvaděčích a veškeré údržbářské práce na el. zařízení smí vykonávat pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací:

§ 3 pracovníci seznámení - obsluha elektrického zařízení mn, nn s krytím IP 20 a vyšším

§ 5 pracovníci znalí (a vyšší) - obsluha elektrického zařízení mn, nn s krytím IP 1x a menším

- obsluha elektrického zařízení vn

- práce na elektrických zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení. Dále bude doplněno opatření proti pádu a uklouznutí, které není součástí této PD.

**B.2.6 Základní charakteristika objektů**

**a) stavební řešení:**

Hliníkové střešní konstrukce s FV panely na střechu, měniče a rozvaděče budou umístěny na střechách objektů, v nově vybudovaných samostatných požárních úsecích vybudovaných z PUR panelů. Jejich požární odolnost bude dle požadavků PBŘ.

**b) konstrukční a materiálové řešení:**

Konstrukční systém se skládá z příchytných prvků a nosných hliníkových profilů, materiály jsou běžně používané pro výstavbu FVE, hliníkové konstrukce, FV panely v Al rámu, kabelové rošty MARS, propojovací kabeláž, rozvaděče a střídač.

**c) mechanická odolnost a stabilita:**

Střešní FV konstrukce budou volně položeny a přitíženy na střešní konstrukci. Statické posouzení rozložení FV konstrukcí vč. panelů prvků tvoří samostatný dokument.

**B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení**

**a) technické řešení:**

Zapojení FV panelů do stringů, následně do střídače DC/AC, přes systém ochran a následné napojení do elektroinstalace objektu. Detailní popis viz Technická zpráva.

**b) výčet technických a technologických zařízení:**

FV panely, střešní konstrukce, propojovací kabeláž, střídače DC/AC umožňující dálkový dohled pomocí sítě LAN a rozvaděče vč. elektroinstalace a ochran. FVE tvoří jeden technologický celek.

**B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení**

Viz samostatný dokument.

Požární bezpečnost obecně:

Požární bezpečnost instalace fotovoltaické elektrárny a její napojení do elektroinstalace objektu je řešena dle ČSN 73 0834, ČSN 73 0804 a norem souvisejících.

Požadavky na požární odolnost konstrukcí FV panelů se nestanoví, jedná se o případ podle čl. 9.8.7 ČSN 73 0804, tj. konstrukce podporující technologické zařízení. Ty mají vykazovat požární odolnost dle tabulky 10, položka 8 v případech, kde by zřícení těchto konstrukcí přispělo k rozšíření požáru. Rám, tj. konstrukce podporující technologické zařízení, je z nehořlavých materiálů, množství a hmotnost kabelů nepřesáhne požární zatížení odpovídající prostoru bez požárního rizika.

Podle čl. 6.2.1 ČSN 73 0810 všechny prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být požárně utěsněny v souladu s ČSN 73 0810 kapitola 6.2.

V souladu s čl. 7.5 ČSN 730804 otevřené technologické zařízení nemusí být vybaveno stabilním hasícím zařízením.

V souladu s čl. 7.5 ČSN 730804 se u otevřeného technologického zařízení neuvažuje instalace samočinného odvětracího zařízení.

V souladu s čl. 7.2.1 ČSN 730804 otevřené technologické zařízení nemusí být vybaveno elektrickou požární signalizací.

Zhotovitel v oblasti PO je povinen:

* Zajistit zákaz kouření, svařování, manipulaci s otevřeným ohněm a požárně nebezpečnými látkami, zejména v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím, § 4, Zákona o požární ochraně číslo 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
* Zajistit volný přístup k hasicím přístrojům, požárním hydrantům a požárním zařízením.
* Řádně označit své prostory, objekty, pracoviště, ve vztahu k požární ochraně v souladu s NV 375/2017 Sb.
* Nahlásit zástupci objednatele druhy, množství, počet skladovaných hořlavých látek a materiálů, tyto ukládat a skladovat dle ČSN 65 0201.
* Bez odkladu nahlásit zástupci objednatele každý vznik požáru v prostorách nebo objektech, ve kterých provádí zhotovení díla a dále postupovat podle § 5 Zákona č. 133 /1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
* Nahradit všechny škody a náklady objednatele, spojené s případným zaviněným požárem nebo použitím věcných prostředků požární ochrany a použitím požární techniky nebo požárně bezpečnostního zařízení.
* Dodržovat technické podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
* Při svařování postupovat v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 87/2000 Sb.
* Zajistit volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením el. energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení v prostorách, vztahujících se k předanému pracovišti.

Objednatel seznámí zhotovitele s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany. Rozmístění, druhy a počty prostředků požární ochrany budou součástí zápisu o předání pracoviště.

Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost za průběžné plnění povinností v oblasti požární ochrany po celou dobu provádění smluvních prací – ve smyslu Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, technických norem, vztahujících se k požární ochraně i obecně platných právních předpisů (např. Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Zaměstnanci zhotovitele i osoby, zdržující se s jeho vědomím na pracovištích objednatele, jsou při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí povinni poskytnout přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou pomoc.

**B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana**

FVE bude primárně určená pro pokrytí či snížení spotřeby objektu o vyrobenou el. energii.

**B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí**

**Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod:**

Nejsou dodatečné požadavky na vybavení stávající budovy/areálu. FVE nevydává vibrace ani hluk ani nezvyšuje prašnost.

Provoz FVE bude bez přítomnosti stálé obsluhy. Bude zajištěný pouze občasný dohled a servis. Před zahájením zkušebního provozu budou zpracovány provozní předpisy, v nichž budou uvedeny povinnosti jednotlivých pracovníků. Podkladem pro provozní předpisy budou zákony uvedené v bodu B.2.5, a také ve vyhlášce č. 50/1978 Sb. (o odborné způsobilosti v elektrotechnice). Podmínky požární ochrany, hygienické podmínky apod. jsou dány příslušnými předpisy a normami ČSN. FVE nebude mít vliv na okolí z hlediska hluku při provozu, prašnosti apod. Během výstavby nebudou překračovány hygienické limity. Umělé osvětlení vnitřních prostor objektu technologie bude navrženo svítidly s intenzitou v souladu s ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 12464-2. Umělé osvětlení bude zřízeno v každé technické místnosti s RFVE a měniči.

**B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí**

**a) ochrana před pronikáním radonu z podloží:**

Ochrana před pronikáním radonu není pro provoz FVE řešena, neboť je využito ochrany stávající budovy na které bude FVE instalována.

**b) ochrana před bludnými proudy:**

DC soustava zapojena jako Izolovaná (IT) AC část chráněna izolací. AC soustava bude řešena stejně jako elektroinstalace budovy. Ve zdravotních zařízeních a jejich prostorách, bude instalace splňovat ČSN EN 33 2000-7-710 včetně ochrany před elektromagnetickým rušením EMI.

**c) ochrana před technickou seizmicitou:**

Dle parametrů stávající budovy.

**d) ochrana před hlukem:**

Není vyžadována, FVE nevydává hluk.

**e) protipovodňová opatření:**

FVE bude realizovaná na střeše budovy, protipovodňová opatření nejsou vyžadována.

**f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod:**

Nevyskytují se.

**B.3 Připojení na technickou infrastrukturu**

**a) napojovací místa technické infrastruktury:**

Způsob a místo připojení na stávající rozvody je uveden v technické zprávě.

**b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:**

Způsob a místo připojení na stávající rozvody je uveden v technické zprávě.

**B.4 Dopravní řešení**

**a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace:**

Bude využito stávajících obslužných komunikací, bez požadavků na dodatečné zdroje.

Bezbariérovost v průběhu stavby bude k jednotlivým objektům zachována.

**b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:**

Bude využito stávajících obslužných komunikací, bez požadavků na dodatečné zdroje.

**c) doprava v klidu:**

Není tento případ.

**d) pěší a cyklistické stezky:**

Není tento případ.

**B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav**

**a) terénní úpravy:**

Pro provoz FVE není vyžadováno.

**b) použité vegetační prvky:**

Pro výstavbu a provoz FVE není vyžadováno.

**c) biotechnická opatření:**

Pro výstavbu a provoz FVE není vyžadováno.

**B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana**

**a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:**

Výstavba a provoz FVE nemá negativní vliv na ovzduší, vodu a půdu, nevydává hluk a není zdrojem odpadu. Zařízení nemá negativní vliv na životní prostředí. Po dokončení stavby nebude mít negativní vliv na okolní životní prostředí.

**b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod:**

stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu, nedotýká se ochranného pásma památného stromu a neleží v CHKO. Nedojde ke kácení ploch dřevnatých porostů na pozemcích mimo les.

**c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:**

Stavba neleží v chráněném území Natura 2000.

**d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem:**

Na stavbu se nevztahuje zákon č.100/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů ani § 45h a 45i zákona č.114/1992Sb. a z těchto důvodů stavba nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí.

**e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno:**

Na stavbu FVE se nevztahuje. Z tohoto důvodu stavba nevyžaduje zvláštní opatření ani integrované povolení.

**f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů:**

Ochranné pásmo je dle energetického zákona č. 458/2000 Sb stanoveno v § 46 bodě (7) jedná se o souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými v kolmé vzdálenosti. Dle písm. e) činí ochranné pásmo 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výrobna elektřiny umístěna, u výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem nad 10 kW.

**B.7 Ochrana obyvatelstva**

**Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.**

Stavbu FVE nelze využít k civilní ochraně obyvatelstva.

**B.8 Zásady organizace výstavby**

**a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:**

Bude využito stávajících přívodů elektrické energie příp. vody z rozvodů budovy na drobné stavební činnosti. Dodavatel stavby zajistí stavební rozvaděč, který bude připojen na předem určeném místě, aby nebyl negativně ovlivněn chod FN.

**b) odvodnění staveniště:**

Je stávající.

**c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:**

Staveniště bude využívat stávající dopravně obslužné trasy. V prostorách nemocnice, jedná se zejména o schodiště, výtahy, zdravotnická pracoviště, nebude blokován provoz a v těchto prostorách bude docházet k transportu pouze drobných předmětů a nebude zde docházet ke skladování materiálu.

**d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:**

Bez negativních vlivů. Dočasnými zábory nebude blokován provoz a zásobování nemocnice.

**e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:**

Stavba nemá k požadavky na bourací práce a asanaci okolních staveb. Ke kácení dřevin nedojde.

**f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště:**

Bude zřízeno zařízení staveniště pro materiál, odpadové hmoty, a stanoviště jeřábu.

**g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy:**

Staveniště svým rozsahem a charakterem nijak nenaruší a ani nevyžaduje bezbariérové obchozí trasy a požadavky vyhlášky 398/2009 Sb se na stavbu a provoz FVE nevztahují. Dočasné zábory budou zřízeny na přilehlých zelených plochách, popřípadě mimo hlavní přístupové trasy tak, aby byl zajištěn přístup a provoz FN.

**h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:**

Katalogové číslo Název druhu odpadu Kategorie odpadu Množství v kg

15 01 02 Plastový obal O 25

17 01 01 Beton O 25

17 01 02 Cihla O 20

17 02 01 Dřevo O 20

17 02 03 Plast O 10

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 1

17 04 02 Hliník O 10

17 04 05 Železo a ocel O 25

17 04 07 Směsné kovy O 5

17 04 11 Odpad kabelů O 10

17 06 04 Izolační materiály O 10

20 01 01 Papír nebo lepenka O 20

**i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:**

Stavba nevyžaduje terénní úpravy (navážení zeminy, skrývky zeminy apod.), trvalé deponie a mezideponie.

**j) ochrana životního prostředí při výstavbě:**

V průběhu výstavby je zhotovitel stavby povinen dodržovat zákon o odpadech a to zejména dbát, aby při nakládání s odpady byly odpady důsledně tříděny. Dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů. Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. Stavební mechanizmy musí být před výjezdem ze staveniště na veřejné komunikace očištěny:

**k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:**

Budou prováděna standardní opatření pro zabránění úrazu vycházející z platných právních předpisů, a to především opatření proti pádu osob do hloubek, opatření proti nebezpečí pádu nezajištěného materiálu, zajištění zdrojů úrazu elektrickým proudem apod.

Staveniště bude označeno bezpečnostními tabulkami. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné i za snížené viditelnosti, provádí pravidelné kontroly tohoto zabezpečení.

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110 a PNE 33 0000-6, podle nařízení vlády o minimálních požadavcích na bezpečnost č. 591/2006 Sb. a všech dalších nařízení s nimi souvisejících. Pro potřeby stavby bude vypracován plán BOZP.

Na závěr bude vyhotovena výchozí revize elektrického zařízení.

**l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:**

Charakter stavby nevyžaduje úpravy pro bezbariérové užívání.

**m) zásady pro dopravní inženýrská opatření:**

Stavba nevyžaduje dopravně inženýrská opatření.

**n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod:**

Stavba nevyžaduje speciální podmínky.

**o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:**

Doba výstavby činí cca 2 měsíce.

**B.9 Celkové vodohospodářské řešení**

Není tento případ

**C. Situační výkresy**

C.1 Situační výkres širších vztahů (02)

C.2 Katastrální situační výkres (02)

C.3 Koordinační situační výkres (01)

Výkresová dokumentace

Viz. Seznam přiložených výkresů, které splňují výše uvedené požadavky. Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu fotovoltaické elektrárny na střeše stávající budovy, jsou výše uvedené požadavky sjednoceny do dvou konkrétních výkresů, detaily jsou uvedeny v technické zprávě.

**D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení**

**D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu**

**D.1.2 Stavebně konstrukční řešení**

**a) Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.**

Pro umístění technologie na střechách jednotlivých budov bude použito roznášecích konstrukcí. Tyto roznášecí konstrukce lze také použít při provádění stavby k dočasnému umístění elektromateriálu jedná se zejména o konstrukce pod FVE panely, palety s FVE panely, elektroinstalační materiál.

**D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení**

Je samostatnou přílohou této PD.