**GEOZAV s.r.o**., Ing. Adam Zavadil, Nábřeží Dukelských hrdinů1217, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Zakázka č. 76/2022

**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

Název zakázky: **FNOL Podzemní objekt**

**polohopisné a výškopisné zaměření**

Obec: Olomouc

Katastrální území: Nová Ulice

**Souřadnicový systém – S**-**JTSK**

Pro zaměření byly použity měřické body, které byly určeny metodou GNSS.

**Výškový systém – Balt p.v.**

Výškově bylo zaměření napojeno na měřické body.

**Zaměření:** Předmětem zaměření byl podzemní objekt, opěrné zídky, schodiště, kanalizace, vedení NN apod.

**Kancelářské práce:** Zaměřené hodnoty byly zpracovány programem GEUS W 26.0. Vytvořené situace byly
v M 1 : 200 vykresleny plotrem na papír a byly dodány ve formátu PDF, DWG, DXN a DGN.

Použité přístroje: totální stanice Trimble S8, Trimble R10 GNSS

Vypracoval: Ing. Adam Zavadil

V Rožnově pod Radhoštěm 8.11.2022

Seznam souřadnic vstupních bodů:

Č.bodu Y X Z popis

04001 548292.600 1122370.410 242.870 měřický bod

04002 548310.420 1122375.840 243.880 měřický bod

04003 548317.910 1122373.530 244.370 měřický bod

04004 548322.410 1122430.330 240.670 měřický bod