Příloha č. 1

Technické specifikace

Projekt:

Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie pro diagnostiku, monitorování a studium vybraných onemocnění

(1ks)

Přístroj:

Kapalinový chromatograf / vysokorozlišovací hmotnostní spektrometr

Technická specifikace

Předmět
Kapalinový chromatograf / vysokorozlišovací hmotnostní spektrometr
Technická specifikace
Hybridní hmotnostní spektrometr s kvadrupólovým a současně průletovým analyzátorem (TOF) anebo orbitální iontovou pastí
Izolace prekurzorového iontu kvadrupólem 1
Fragmentace v kolizní cele
Rozlišovací schopnost v MS režimu minimálně 35000 (FWHM) při m/z <1000
Iontově mobilitní cela
ionizace elektrospejem
připojení na vysoce účinný kapalinový chromatograf
Kapalinový chromatograf (UHPLC)
tlakový limit sestavy alespoň 1000 bar
binární gradient se směšováním ve vysokém tlaku
minimální rozpětí násřiku 0.1 - 10 uL
autosampler s pozicemi na minimálně 80 vialek a 2ks 96-well plates
termostat kolon s minimálním teplotním rozpětím 25-60°C pro kolony o délce minimálně 20cm
degasser
Software a datastanice
společný ovládací software pro UHLPC a MS
vyhodnocovací a prohlížecí software
Metabolomický software
Proteomický software
Procesovací datastanice (procesor 12 jader, 64GB RAM, 2TB SSD v RAID, 4K 27"monitor, Win10Pro)
Statistický software pro vyhodnocení dat (uni/multivariate metody, transformace dat, detekce outlierů, grafické výstupy PCA, OPLS-DA, CA, heatmapa)
Součást dodávky
Generátor dusíku kompatibilní s přístrojem.