# „Sušicí skříň“

1. **Technické požadavky**
	1. Předmět veřejné zakázky
		* Dodávka, instalace, uvedení do provozu 1sestavy sušících skříní na endoskopy skládajících se ze 2ks skříní pro Plicní kliniku včetně provedení zaškolení personálu.
	2. Specifikace sušící sestavy sušících skříní
		* Sestava se musí skládat ze 2ks sušících skříní navazujících přímo na sebe instalovaných ke zdi.
		* Sušící skříň musí být určená k sušení a skladování nejméně 8 flexibilních endoskopů předních výrobců (například Pentax, Olympus).
		* Sušící skříň musí mít dobu skladování bez nutnosti opětovné dezinfekce endoskopů minimálně 30 dní.
		* Sušící skříň musí být vybavena vlastním zdrojem medicinálního vzduchu bez nutnosti napojení na centrální zdroj, filtrace vzduchu HEPA filtrem minimálně třídy H14.
		* Sušící skříň musí sušit endoskopy teplým vzduchem s nastavitelnou teplotou.
		* V sušící skříni musí být sušeny a uloženy endoskopy v transportních boxech s víkem, které lze vyjmout bez nutnosti manipulace s endoskopem.
		* Sušící skříň musí mít ovládání pomocí barevného dotykového displeje o uhlopříčce alespoň 5,5“
		* Sušící skříň musí mít elektronickou databázi minimálně 90 uživatelů.
		* Sušící skříň musí mít elektronickou databázi minimálně 200 endoskopů.
		* Sušící skříň musí mít elektronickou databázi minimálně 4000 proběhlých cyklů.
		* Sušící skříň musí být vybavena integrovanou tiskárnou.
		* Sušící skříň musí být vybavena čtečkou čárových kódů.
		* Sušící skříň musí mít ethernetové rozhraní pro případnou budoucí komunikaci v nemocniční síti.
		* Sušící skříň musí mít uzamykatelná dvířka se senzorem a alarmem při otevření.
		* Sušící skříň musí být vyrobena z nerezové oceli a musí mít prosklená dvířka.
		* Sušící skříň musí být napájena ze běžné zásuvky 230V/16A 50Hz.
		* Sestava sušících skříní musí mít celkové maximální rozměry (šxvxh) 195 x 80 x 190 cm
	3. Součást dodávky
		* V rámci dodávky musí být 16ks úložných boxů s víkem
	4. Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
		* Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákonem 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma.
		* Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákonem 268/2014 Sb.
		* Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
	5. Obecné požadavky
		* Délka záruky minimálně 24 měsíců
		* Životnost přístroje minimálně 8 let