V budově F2 je instalován nákladní výtah o nosnosti 1000 kg. Výtah má 3 stanice a 5 nástupišť. Výtah smí provozovat předem proškolená osoba - řidič s použitím speciálního klíče.

Strojovna výtahu je umístěna v 1.PP. Pohon kabiny je zajištěn řetězy. Rychlost 0,18 m/s. Výtah byl uveden do provozu v roce 1982.