**Nabídka č. 9/2022**

Datum: 11.01.2022

Datum platnosti: 21.01.2022

Zákazník:

Allogic s.r.o

Olomouc

Dobrý den.

Děkujeme, že jste nás oslovily s poptávkou nových plastových oken. Naše firma MP Stavomontáže s.r.o, se sídlem Rynk 108,Kostelec na Hané, se zabývá, dodávkou nových kvalitních plastových, dřevěných a hliníkových oken a dveří od nevětšího výrobce oken v Evropě a to společnosti **DRUTEX s.a** se sídlem v Bytově. Denní produkce firmy Drutex je až 7000 kusů oken. Z toho důvodu jsme schopni zákazníkům nabídnout nová okna s dodávkou do 14 dnů od podepsání smlouvy. Firma Drutex je výrobcem vlastní profilové řady oken a poskytuje doživotní záruku na stálobarevnost profilů. Nabízíme 5ti komorová plastová okna řady IGLO 5 a IGLO Clasic. Dále 7mi komorová plastová okna řady IGLO Energy a IGLO Energy Clasic se stavební hloubkou 82mm standartně zasklená 3 sklem. Dále dřevená okna a dveře, hliníková okna a dveře, posuvné stěny tzv. HS portály ze všech jmenovaných materiálů. Všechny výrobky jsou certifikovány na českém trhu, podloženy cetrifikací zkušebního ústavu ve Zlíně a v Rosenheimu.

Naše firma MP- Stavomontáže vám zajistí rychlou dodávku oken, montáž oken, zednické zapravení, žaluzie, parapety, sítě proti hmyzu, servis. Dále dodáváme a montujeme garážová vrata zn JIMI-TORE.

**Profil Iglo Energy-**

**- stavební hloubka 82mm, trojité těsnění, kování MACO, profil třídy A,**

**- nášlapný DTD parapet pod balkonové dveře interier**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) OKNO 1-kř.(OSL) 1175 x 1520** | Počet  **16 ks**  **SYSTéM :** IGLO ENERGY CLASSIC  **Pohled:** zevnitř • **Podokenní profil:** 54123 - podokenní profil  **TYP :** OKNO 1-kř.(OSL) 1175 x 1520  **barva krytek:** krytky - bílé • **Typ kliky:** bílá klika (IE)  **SKLO:** TMP 6 • 18(Ar)-Swisspacer Ultimate šedá • float 4 • 16(Ar)-Swisspacer Ultimate šedá • TMP 4 (2.) • **Mřížka:** ne  **BARVA : jádro:** bílá • **vnější barva:** bílá • **vnitřní barva:** bílá  **KOVáNí: Kování:** MACO |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| **2) BALKÓNOVÉ DVEŘE 1-kř. (OP) 860 x 2310** | Počet  **16 ks**  **SYSTéM :** IGLO ENERGY CLASSIC  **Pohled:** zevnitř • **Podokenní profil:** 54123 - podokenní profil  **TYP :** BALKÓNOVÉ DVEŘE 1-kř. (OP) 860 x 2310  **barva krytek:** krytky - bílé • **Typ kliky:** bílá klika (IE)  **SKLO:** 44.2 bezpecne • 16(Ar)-Swisspacer Ultimate šedá • float 4 • 14(Ar)-Swisspacer Ultimate šedá • TMP 6 • **Mřížka:** ne  **BARVA : jádro:** bílá • **vnější barva:** bílá • **vnitřní barva:** bílá  **KOVáNí: Kování:** MACO  **Nízký hliníkový práh 20 mm**  ***Balkonový úchyt s madélkem*** |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| **3) OKNO 1-kř.(OSP) 1175 x 1520** | Počet  **16 ks**  **SYSTéM :** IGLO ENERGY CLASSIC  **Pohled:** zevnitř • **Podokenní profil:** 54123 - podokenní profil  **TYP :** OKNO 1-kř.(OSP) 1175 x 1520  **barva krytek:** krytky - bílé • **Typ kliky:** bílá klika (IE)  **SKLO:** TMP 6 • 18(Ar)-Swisspacer Ultimate šedá • float 4 • 16(Ar)-Swisspacer Ultimate šedá • TMP 4 (2.) • **Mřížka:** ne  **BARVA : jádro:** bílá • **vnější barva:** bílá • **vnitřní barva:** bílá  **KOVáNí: Kování:** MACO |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| **4) BALKÓNOVÉ DVEŘE 1-kř. (OL) 860 x 2310** | Počet  **16 ks**  **SYSTéM :** IGLO ENERGY CLASSIC  **Pohled:** zevnitř • **Podokenní profil:** 54123 - podokenní profil  **TYP :** BALKÓNOVÉ DVEŘE 1-kř. (OL) 860 x 2310  **barva krytek:** krytky - bílé • **Typ kliky:** bílá klika (IE)  **SKLO:** 44.2 bezpecne • 16(Ar)-Swisspacer Ultimate šedá • float 4 • 14(Ar)-Swisspacer Ultimate šedá • TMP 6 • **Mřížka:** ne  **BARVA : jádro:** bílá • **vnější barva:** bílá • **vnitřní barva:** bílá  **KOVáNí: Kování:** MACO  ***Nízký hliníkový práh 20 mm***  ***Balkonový úchyt s madélkem*** |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5) profil PVC: 50110 - spojka "H" / vnější barva: bílá / vnitřní barva: bílá** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6)**  Parapet vnitřní DTD 160mm x 1220 , barva bílá |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7)**  Parapet vnitřní DTD 160mm x 910mm , barva bílá- Nášlap pod balkonové dveře |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8)**  Parapet vnější , ALU barva bílá 210 x 1200 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9)**  Připojovácí spára- Illmod nebo Soudal |  |  |  |  |  |  |

Další informace k vaší nabídce:

-Součástí této nabídky je ošetření připojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 a ČSN 74 6077

- Záruka na funkčnost oken a dveří 60 měsíců od data montáže a předání

-

*…………………………………………………………………….*

*(data i podpis Klienta)*