V Olomouci 23.1.2024

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7

779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce s názvem „NOVOSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY B A VNITŘNÍ DOSTAVBA NÍZKOPRAHOVÉHO URGENTNÍHO PŘÍJMU“**

Zadavatel dne 18.1.2024 obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

1. V předaném výkazu výměr „E3\_LT14 - FNOL Novostavba Pavilonu B\_150124 [zadání]“ je položka:

D+M Z154 zakrytí vývodu VZT na zelené střeše, Al profily, fasádní Al desky s minerálním jádrem, včetně PÚ, kotvení, doplňků, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-501 - Výpis zámečnických výrobků)

V předaných tabulkách zámečnických prvků je pod prvkem Z154 uvedena „*Skříňka pro umístění hydrantu*“ – žádáme o opravu.

*Odpověď k dotazu č. 1*

*Položka Z154 uvedena „Skříňka pro umístění hydrantu“ 13ks je pouze v E1 SO01. E3 P.Č.265 D+M Z154 zakrytí vývodu VZT na zelené střeše, položka zrušena bez náhrady.*

1. V tabulkách zámečnických prvků je Z318 - 1kpl. K tomuto prvku je pouze popis: *„Úprava ocelové konstrukce na střeše stávající budovy A. Provést v rámci napojení nových spojovacích koridorů SO 02 a SO 03.*“. Dle tohoto popisu nelze provést relevantní ocenění. Žádáme o doplnění dokumentace a bližšího popisu rozsahu prací k této položce.

*Odpověď k dotazu č. 2*

*E3 SO05 – Architektonicko-st... P.Č.44 jednotka kpl nahrazena hodinovou sazbou, počet - 20h. Přesný rozsah prací bude zřejmý až v průběhu prací, po demontáži FVE panelů, proto byl v soupisu prací jejich rozsah stanoven odhadem projektanta, a to hodinovou sazbou. Zadavatel provedl opravu výkazu výměr.*

1. V tabulkách zámečnických prvků je Z231 - 1kpl. K tomuto prvku nejsou dány žádné bližší parametry – velikost závěsu, počet závěsů, únosnost, … Žádáme o doplnění dokumentace.

*Odpověď k dotazu č. 3*

*Opraveno v D.1.1-501 Výpis zámečnických výrobků. Po jednotlivých patrech doplněna předpokládaná plocha, únosnost a výška sdružených závěsů.*

1. V předaných výkazech výměr, záložka SO04\_V – Výrobky je položka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 769000Z060 | D+M Z060 přístřešek na zastávce autobusu MHD, včetně zastávkového sloupku 4200x1850x2120 mm, včetně PÚ, kotvení, doplňků, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-501 - Výpis zámečnických výrobků) | soubor | 1,000 |

Dále je položka zastávky v záložce 01 – Venkovní plochy:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | K | 93767OA0 | MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY | KUS | 1,000 |

Žádáme o prověření, zda se nejedná o duplicitu.

*Odpověď k dotazu č. 4*

*Ano jedná se o duplicitní položku.*


*Opraveno ve výkazu výměr 01 - Venkovní plochy. P.č.74 položka doplněna o popis výrobku a odkaz na jeho umístění v PD D.1.1-501 Výpis zámečnických výrobků na v.č. Z/060.*

*Opraveno ve výkazu výměr SO04\_V – Výrobky P.č.9 odstraněna bez náhrady*

1. Nesoulad na rozměr fasádních keramických obkladů. Dle skladeb je požadavek na 52 x 240 mm, tl. 11 mm. Na výkresech (pohledy) je požadavek na 6,2 x 25 cm, tl. 11 mm. Jaký rozměr je požadován?

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky



*Odpověď k dotazu č. 5*

*Keramický obklad má modulový/jmenovitý rozměr rozměr 6,2 x 25 cm (který je uvedený v pohledech) a skladebný/deklarovaný rozměr 52x240x11mm (který je uvedený ve skladbách).*

1. Nesoulad v počtu dveří ozn. D11, v soupisu prací vykázán 1ks (SO01.e1 p.č. 363), ale dle D.1.1-507 – Výpis dveří je 7ks. Co platí?

*Odpověď k dotazu č. 6*

*Platí výkaz výměr (SO01.e1 p.č. 363). Opraveno v dokumentaci PD D.1.1-507 – D11.*

1. Nesoulad u vnitřní hliníkové stěny ozn. A06. V soupisu prací je výška 2750 mm, ale dle D.1.1-507 – Výpis dveří je 2600 mm. Co platí?

*Odpověď k dotazu č. 7*

*Platí výpis dveří D.1.1-507. Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 591). D+M A06 P Vnitřní hliníková stěna, dveře dvoukřídlé otočné 3200x2600 mm, včetně příslušenství, doplňků, přesná specifikace dle PD*

1. Nesoulad u vnitřní hliníkové stěny ozn. A12. V soupisu prací je šířka 2100 mm, ale dle D.1.1-507 – Výpis dveří je 2160 mm. Co platí?

*Odpověď k dotazu č. 8*

*Opraveny rozměry výrobků A12 a A96 na 2100x2400. Opraveno v dokumentaci PD D.1.1-507 – A12 a A96.*

*Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 598)*

*D+M A12 Vnější hliníková stěna, dveře dvoukřídlé posuvné 2100x2400 mm, včetně příslušenství, doplňků, přesná specifikace dle PD*

*Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 703)*

*D+M A96 Vnitřní hliníková stěna, dveře dvoukřídlé posuvné 2100x2400 mm, včetně příslušenství, doplňků, přesná specifikace dle PD*

1. Nesoulad u dveří ozn. A37 a A38. V soupisu prací je požadavek na hliník, ale dle D.1.1-507 – Výpis dveří je ocel. Co platí?

*Odpověď k dotazu č. 9*

Opraveno v dokumentaci PD D.1.1-507 – A37 a A38

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 628)

*D+M A37 L Dveře jednokřídlé posuvné 1500x2150 mm, včetně příslušenství, doplňků, přesná specifikace dle PD*

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 629)

*D+M A37 P Dveře jednokřídlé posuvné 1500x2150 mm, včetně příslušenství, doplňků, přesná specifikace dle PD*

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 630)

*D+M A38 L Dveře jednokřídlé posuvné 900x2150 mm, včetně příslušenství, doplňků, přesná specifikace dle PD*

1. Nesoulad u vnitřní hliníkové stěny ozn. A104. V soupisu prací není požadavek na požární odolnost, ale dle D.1.1-507 – Výpis dveří je požadavek na požární odolnost EI 30/DP3-C-S200. Co platí?

*Odpověď k dotazu č. 10*

Platí výpis dveří D.1.1-507.

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 710)

*D+M A104 P Vnitřní hliníková stěna, dveře dvoukřídlé otočné 3000x2600 mm, PO EI 30/DP3-C-S200, včetně příslušenství, doplňků, přesná specifikace dle PD.*

1. Nesoulad u vnitřní hliníkové stěny ozn. A117. V soupisu prací je výška 2600 mm, ale dle D.1.1-507 – Výpis dveří je 2180 mm. Co platí?

*Odpověď k dotazu č. 11*

*Platí výpis dveří D.1.1-507*

*Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 718)*

*D+M A117 P Vnitřní hliníková stěna, dveře dvoukřídlé otočné 3000x2180 mm, PO EI 30/DP3-C-S200, včetně příslušenství, doplňků, přesná specifikace dle PD.*

1. V soupisu prací SO01.e1 je vykázána hliníková stěna ozn. A51 v p.č. 648 a znovu pak v p.č. 719, ale dle Výpisu dveří by tato stěna měla být v etapě 1 pouze 1x. Domníváme se, že se jedná o duplicitu. Žádáme o prověření.

*Odpověď k dotazu č. 12*

*Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 719)*

*Položka je duplicitní.*

1. Nesoulad u hliníkových dveří ozn. A134. V soupisu prací jsou vykázány 2ks, ale dle D.1.1-507 – Výpis dveří je 1ks. Co platí?

*Odpověď k dotazu č. 13*

*Platí výpis dveří D.1.1-507.*

*Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 720).*

*Počet kusů je opraven 1ks.*

1. Nesoulad u hliníkových dveří ozn. A141. V soupisu prací jsou vykázány 2ks, ale dle D.1.1-507 – Výpis dveří je 1ks. Co platí?

*Odpověď k dotazu č. 14*

*Platí výpis dveří D.1.1-507*

*Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 722)*

*Počet kusů je opraven 1ks*

1. Nesoulad u oken ozn. O-40. V soupisu prací SO05 jsou vykázáno celkem 26ks (p.č. 33,34 a 35), ale dle Výpisu oken je 22ks. Co platí?

*Odpověď k dotazu č. 15*

*Platí výpis fasádních výplní - okna D.1.05-506*

*Opraveno ve výkazu výměr (SO05 p.č. 34)*

*Počet kusů je opraven 22ks*

1. V soupisu prací objekt SO05 nejsou vykázána okna ozn. O-41, která jsou ve Výpisu oken. Pokud mají být součástí, žádáme o doplnění do soupisu prací.

*Odpověď k dotazu č. 16*

*Platí výpis fasádních výplní - okna D.1.05-506*

*Opraveno ve výkaze výměr (SO01.e1)*

*Přidána nová položka odpovídající výrobku O-41*

1. Nesoulad u vnitřní stěny ozn. ZO8b. V soupisu prací je výška 3000 mm, ale dle D.1.1-502 Výpisu prosklených stěn a fasáda je výška 2750 mm. Co platí?

*Odpověď k dotazu č. 17*

*Platí výpis prosklených stěn a fasád D.1.1-502*

*Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 760)*

*D+M ZO8b vnitřní stěna skleněná, Al profily 2070x2750 mm, včetně PÚ, kotvení, doplňků, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502 - Výpis prosklených stěn a fasád)*

1. Nesoulad u vnitřní stěny ozn. ZO8c. V soupisu prací je výška 2100 mm, ale dle D.1.1-502 Výpisu prosklených stěn a fasáda je výška 1850 mm. Co platí?

*Odpověď k dotazu č. 18*

*Platí výpis prosklených stěn a fasád D.1.1-502*

*Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 761)*

*D+M ZO8c vnitřní stěna skleněná, Al profily 4850x1850 mm, včetně PÚ, kotvení, doplňků, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502 - Výpis prosklených stěn a fasád)*

1. Nesoulad u vnitřní stěny ozn. ZO14a a ZO14b. V soupisu prací je výška 3000 mm, ale dle D.1.1-502 Výpisu prosklených stěn a fasáda je výška 2750 mm. Co platí?

Odpověď k dotazu č. 19

Platí výpis prosklených stěn a fasád D.1.1-502

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 765)

D+M ZO14a vnitřní stěna skleněná, se dveřmi, Al profily 5450x2750 mm, včetně PÚ, kotvení, doplňků, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502 - Výpis prosklených stěn a fasád)

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 766)

D+M ZO14b vnitřní stěna skleněná, Al profily 1930x2750 mm, včetně PÚ, kotvení, doplňků, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502 - Výpis prosklených stěn a fasád)

1. Nesoulad u vnitřní stěny ozn. ZO14c. V soupisu prací je výška 2100 mm, ale dle D.1.1-502 Výpisu prosklených stěn a fasáda je výška 1850 mm. Co platí?

*Odpověď k dotazu č. 20*

*Platí výpis prosklených stěn a fasád D.1.1-502*

*Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 767)*

*D+M ZO14c vnitřní stěna skleněná, Al profily 5450x1850 mm, včetně PÚ, kotvení, doplňků, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502 - Výpis prosklených stěn a fasád)*

1. Nesoulad u vnitřní stěny ozn. ZO22. V soupisu prací je výška 1550 mm, ale dle D.1.1-502 Výpisu prosklených stěn a fasáda je výška 1750 mm. Co platí?

*Odpověď k dotazu č. 21*

*Platí výpis prosklených stěn a fasád D.1.1-502*

*Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 777)*

*D+M ZO22 vnitřní stěna recepce - fixní okno 3700x1750 mm, včetně PÚ, kotvení, doplňků, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502 - Výpis prosklených stěn a fasád)*

1. Nesoulad v poštu madel ozn. Z/5 ve Výpisu zámečnických výrobků. Rozdělení dle objektů je celkový počet 25ks ale v celkové sumě níže 27ks. Co platí?

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

*Odpověď k dotazu č. 22*

*Opraveno v D.1.1-501 Výpis zámečnických výrobků*

*Do SO 01 1 opraveno na 22ks*

*Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 784)*

*opraveno na 22ks*

**Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro nabídky do 23.2.2024 do 10:00**

**Upravené části PD a upravené Soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr (označeny ve vysvětlení jako výkazy výměr) budou poskytnuty všem dodavatelům, kteří si zažádali od PD.**

Přílohy:

*D.1.1-501 Výpis zámečnických výrobků (230124)*

*D.1.1-507 A38-Výkaz dveří-.pdf (230124)*

*D.1.1-507 A37-Výkaz dveří-.pdf (230124)*

*D.1.1-507 D11-Výkaz dveří-.pdf (230124)*

*D.1.1-507 A96-Výkaz dveří-.pdf (230124)*

*D.1.1-507 A12-Výkaz dveří-.pdf (230124)*

E1\_LT14 - FNOL Novostavba Pavilonu B\_230124 [zadání] - etapa 1

E2\_LT14 - FNOL Novostavba Pavilonu B\_230124 [zadání] - etapa 2

E3\_LT14 - FNOL Novostavba Pavilonu B\_230124 [zadání] - etapa 3