1. Arch.stavební - 4199688-Příloha č. 3b - výkaz výměr

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | K | 762713111 | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2 | m | 57,700 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/762713111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762713111) |  |  |
|  | VV |  | sloupky |  |  |
|  | VV |  | (2,51+2,53)/2\*10 |  | 25,200 |
|  | VV |  | krokve |  |  |
|  | VV |  | 2,1\*5 |  | 10,500 |
|  | VV |  | pásky |  |  |
|  | VV |  | 0,8\*(5\*2)\*2 |  | 16,000 |
|  | VV |  | výměna u dveří |  |  |
|  | VV |  | 2,5\*2+1,0 |  | 6,000 |
|  | VV |  | Součet |  | 57,700 |
| *48* | *M* | *61223264* | *hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový* | *m3* | *63,470* |
|  | VV |  | 57,7\*1,1 |  | 63,470 |
|  | VV |  | Součet |  | 63,470 |

Máme za to že u pol.48 se jedná o špatný výpočet, žádáme o opravu .

1. V technické dokumentaci pro nákladní automobily je uvedeno - maximální povolené tonáže do 26 tun.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky

Jedná se o tonáž nákladního vozidla s nákladem nebo bez nákladu?