**Zápis z porady OEVH č. 31/2024**

**Datum : 4.11.2024**

Přítomni : Ing. Eyer, D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil, Ing. Svoboda, Bc. Hajčík

Omluveni:

**Trvalé body:**

* Kdo je osoba zodpovědná za elektrické zařízení?
* Zkontrolovat veškerá školení!!! E-learning
* Dne 23.11.2024 bude výpadek datové sítě!!!
* Doplnit firmy do seznamu dlouhodobých smluv do 8.11.2024
* Dovolené vybrat!!!!

**Budova A**

* Automatické odpouštění vody na umyvárnách OP – Elmar
* Domluvit přepojení MP-výměna uzávěrů stupaček v budově A – vakuum, SV4, SV8, O2
* Instalovat nový propoj mezi MDO a DO rozvaděčem ve strojovně VZT z důvodu dlouhodobých výpadků el. energie, Malík+Eyer
* PD osvětlení pochůzí lávky
* Voda – propojení náhradního okruhu budov A,B,C
* Urgentní příjem, šatny muži, A\_A192121, zrekonstruovat sprchu, září
	+ Nový obklad
	+ Kanálek v v čele sprchy
	+ Vyspárovat ke kanálku
	+ Sprchové dveře
	+ Vyměnit podhledy
* COS 1.PP – vyměnit dveře za automatické
* Oprava střechy u OTD, zveřejnit objedávku

**Budova B**

**Budova C**

**Budova D1**

* Opravit schody k chladící stanici, vítěz BDC

**Budova D2**

* Instalovat EKV a časový zámek na vchod do budovy D2
* Očistit fasádu od vyhořelého odpadkového koše + CN

**Budova E**

**Budova F**

**Budova G**

* Zobrazení časových zámků, přepojení C4 na mobil, cca březen

**Budova H1**

* Instalovat do bočního vchodu elektromechanický zámek

**Budova H2**

* Instalovat do bočního vchodu elektromechanický zámek

**Budova I**

* Úpravna vody – připojit do Arény, po topné sezóně
* Instalace VZT od 6.-9.11.2024 – BDC Development

**Budova J**

* Na rozvodně v suterénu zřídit EKV

**Budova K**

**Budova L**

* Tkáňová banka, zapojit separátor tkáňové banky na centrální UPS – VDO, upravit stávající – přidat zásuvky VDO a zrušit jejich lokální UPS
* Tkáňová banka, zpracovat PD:
	+ dochladit sklad
	+ dochladit laboratoř
	+ v místnosti s lam. boxy:
		- vyměníme podhledy za pevný strop s umyvatelným nátěrem
		- demontujeme kachličky a zapravíme
		- všechny lišty zrušíme, zasekáme kabeláž a zapravíme
		- provedeme umyvatelný nátěr celé místnosti
		- na stávající dlažbu dáme PVC, aby se ve spárách nedržela nečistota
		- v místnosti s boxy A\_L002050 instalovat radiátor v hygienickém provedení, OBJEDNAT!

**Budova M**

* M3,1.NP ambulance:
	+ Rozdělit místnost č.270 na dvě
	+ Dle domluvy s Fedorem je nutné ve vzniklé místnosti mít denní světlo, příčka se postaví cca do 2m a zbytek bude prosklený
	+ Přemístit stávající klimu do větší místnosti a instalovat další klimu do vzniklé menší místnosti
	+ V nové místnosti budou dvě pracovní místa, instalovat zásuvky 230V a LAN
	+ Rozdělit osvětlení a vypínače v místnosti
	+ Ideálně dělat SDK o víkendu
	+ **Začátek 25.11.2024!!!**

**Budova N**

**Budova O**

**Budova P1**

* Instalace klimatizace a vzt laseru A\_P101050 – od 28.10.24
* SDK příčka kuchyňka – primářka Kučerová

**Budova P2**

**Budova P3 – nový HOK amb.**

**Budova Q**

* Instalovat EKV na vstup střechy

**Budova R-KUČOCH**

* Zpracovat PD na výměnu dveří v suterénu směrem k pohotovosti, v soutěži – vítěz Dorma?
* V místnosti s RPO rozvaděčem připojit chladící jednotku na EPS, z důvodu jejího vypnutí při požáru (fouká na zpěňovací mřížku rozvaděče RPO)

**Budova S**

* Instalovat EKV na vstup střechy

**Budova T**

**Budova U**

**Budova UZQ-Palackého**

* rekonstrukce vakuové stanice, výměna páteřního rozvodu v suterénu a instalace ventilových skříní – vypsat VZ
* Demolice komínů?

**Budova V**

**Budova X**

**Budova Y**

* Vypsat VZ na úpravu dochlazení budovy Y, začátek realizace prosinec
* Instalovat EKV na vstup střechy
* Instalovat EKV ve 5.NP do strojoven VZT-dveře Ing. Duda, domluvit instalaci elektromechanického zámku

**Budova Z – Lékárna**

* Odvlhčení VZT cytostatika + příprava infuzí – začátek realizace listopad

**Sklady**

**RZE – bývalá doprava FNOL**

**Trafostanice TS1**

* Zpracovat PD na TS1 – Elpremo
* Dle domluvy s Ing. Olejníčkem budou instalována 4 trafa, každé o výkonu 1000kVA

**Trafostanice TS5**

* Vizualizace TS5, vizualizace Elmar

**Trafostanice TS3**

* TS3

**Budova WA – Ředitelství**

**Budova WD – Stravovací provoz**

* Vypsat VZ na konvektomat, mycí stroj a parní kotel,
* Provést stavební a technickou přípravu pro nové vybavení:
	+ Upravit podlahu – prodloužit rovnou plochu
	+ Instalovat nové odtokové kanály
	+ Přívody elektřiny
	+ Přívod páry
	+ Přívod vody a odpadu

**Budova WE – Kotelna**

* Oprava MaR, Elmar

**Budova WF – kanceláře u kotelny**

**Budova WG – stará trafostanice**

* Vyklidit místnost – sudy, regály, kanystry
* Opravit podlahu, postavit příčku, osvětlení, topení v prostorách po firmě STAVNEMO, nově sklad OSB

**WJ** **Prádelna**

* **Zdravotnický sklad:**
	+ Instalovat žaluzie a sítě proti hmyzu dle nabídky
	+ Zatřít okna
	+ Natřít podlahu v pravé strojovně VZT (sklad)
	+ Po novém roce dát do soutěže podlahu ve zbytku haly
* **Všeobecný sklad:**
	+ Oprava podlahy Techfloor
	+ SDK – rozdělení haly
	+ SDK rozdělení místnosti AWJ101380 + obložit SDK obklady po demontáži kuchyňské linky
	+ Instalace rozvodu topení Fa FIS Instalace
	+ Instalace plošin, Fa Liftmont
	+ Rekonstrukce výtahu, Fa Liftmont
	+ Stavební úpravy zázemí skladu
	+ Vyrobit kuchyňskou linku do denní místnosti – stoláři, dvojdřez
	+ Instalovat vodu a odpad do kuch. linky
	+ Elektroinstalace
	+ EZS - stávající upravit, novou pro všeobecný sklad

**Budova WH – zauhlování**

**Budova WN – Všeobecný sklad**

**Budova WV – Bufet u Porodnice**

**Budova XA-ČOV**

* Připojit měření 2ks vodoměrů do Arény, budova G a J, termín do konce října

**Budova XB – Doprava šatny**

* WC – demontovat staré kovové příčky mezi záchody a instalovat nové hygienické příčky

**Budova XF – doprava, hala vpravo**

* Zpevnit plochu pro el. auto, štěrk, demontovat vodu a vybourat betonový základ u vývodu vody

**YA – Ubytovna „51“**

* Další fáze rekonstrukce bude u dvojité stupačky

**YB Budova**

**YD – Ubytovna „23“ zahradní**

* Vypočítat cenu za m3 teplé vody
* Vítěz IV. Etapy je firma Allogic
* Požární ucpávky-prostupy do bytů

**YC – Ubytovna – „Langar“**

* Zpracovat PD na rekonstrukci bytových jednotek
* Instalovat nazpět tablo od vrátníku

**YF budova „Olejníček“**

**YG budova – Dispečink**

**YH2 – Ubytovna – Albertova 24** (blíž ke kuchyni)

* Zatéká do horních bytů směrem ke kuchyni-komínem?

**YH1 - Ubytovna – Albertova 26**

* Zatéká do horních bytů směrem k ČOV-komínem?

**ZE – hala u parkoviště P4 - sklad Bátěk**

* Zpracovat PD v rozsahu:
	+ Oprava střechy
	+ Výměna vrat, zredukovat počet
	+ Zazdění otvorů po vratech
	+ Výměna oken
	+ Oprava omítek, výmalba
	+ Výměna okapů a svodů + odvedení vody ze svodů od objektu, zejména v zadní části (drenáž, retenční nádrž?)
	+ Výměna podlahy za betonovou
* Zjistit možnost napojení na el. síť pro osvětlení a zásuvky 23OV + 1x 400V.

**Energetický kanál**

**Kolektor**

* Vytvořit formulář pro povolení vstupu s vypsáním OOP

**Centrální rozvod vody v areálu**

**Jezírko pod DK**

**Parkoviště P1 – u investic**

**Perkoviště P3 – blíž k univerzitě**

**Platební automaty**

**Pevnůstka**

**Shromažďovací místa**

**Veřejné osvětlení**

**Vjezdový systém**

**Byt na ulici Rožňavská**

**Karafiátova**

**TU – Teoretické ústavy – Fakulta**

**Areál**

**Areál Jana Zrzavého-Haly**

**Komunitní zahrada**

**Areál-obchůzka**

**Aréna-monitorovací systém**

**Sklad ZVIT**

**OTD**

**Ulice Puškinova**

* Opravit chodník

**Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stolaři**

**EnMS**

* V pondělí 6.2.2023 byl proveden dozorový audit systému EnMS, audit provedl Václav Němec z Bureau veritas certification CZ, neočekává se negativní hodnocení, po obdržení zprávy bližší informace podá Ing. Eyer