**Zápis z porady OEVH č. 35/2024**

**Datum : 2.12.2024**

Přítomni : Ing. Eyer, D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil, Ing. Svoboda, Bc. Hajčík

Omluveni:

**Trvalé body:**

* Kdo je osoba zodpovědná za elektrické zařízení?
* Zkontrolovat veškerá školení!!! E-learning
* Dne 23.11.2024 bude výpadek datové sítě!!!
* Doplnit firmy do seznamu dlouhodobých smluv do 8.11.2024
* Dovolené vybrat!!!!
* Revize Sm-G004 Provozování kamerových systémů ve FNOL?
* Vyplnit a zaslat tabulku na plán veřejných zakázek 2025

**Budova A**

* Automatické odpouštění vody na umyvárnách OP – Elmar
* Domluvit přepojení MP-výměna uzávěrů stupaček v budově A – vakuum, SV4, SV8, O2 – přepojení bude 13.12.2024
* Instalovat nový propoj mezi MDO a DO rozvaděčem ve strojovně VZT z důvodu dlouhodobých výpadků el. energie, Malík+Eyer
* PD osvětlení pochůzí lávky
* Voda – propojení náhradního okruhu budov A,B,C
* COS 1.PP – vyměnit dveře za automatické, zařídit schůzku, zadání pro VZ -Kadlec

**Budova B**

**Budova C**

**Budova D1**

* Boční vchod – stavební prostupy, venkovní obklad

**Budova D2**

* Instalovat EKV a časový zámek na vchod do budovy D2
* Odd. 37 – Rokytová, č.m.A\_D107380, bude zřízena nová sesterna:
  + Demontáž lůžkové rampy
  + Instalace vody a odpadu pro kuch. linkou
  + Elektroinstalace, zásuvky, osvětlení
  + Terminál sestra-pacient
  + LAN
  + Výroba nábytku, kuchyňská linka, stoly, skříně
  + Termín začátek prosince, nábytek leden 2025

**Budova D4**

**Budova E**

**Budova F**

**Budova G**

* Zobrazení časových zámků, přepojení C4 na mobil, cca březen

**Budova H1**

* Instalovat do bočního vchodu elektromechanický zámek

**Budova H2**

* Instalovat do bočního vchodu elektromechanický zámek

**Budova I**

* Úpravna vody – připojit do Arény, po topné sezóně
* Instalace VZT od 6.- 9.11.2024 – BDC Development

**Budova J**

* Na rozvodně v suterénu zřídit EKV

**Budova K**

**Budova L**

* Tkáňová banka, zapojit separátor tkáňové banky na centrální UPS – VDO, upravit stávající – přidat zásuvky VDO a zrušit jejich lokální UPS
* Tkáňová banka, zpracovat PD:
  + dochladit sklad
  + dochladit laboratoř
  + v místnosti s lam. boxy:
    - vyměníme podhledy za pevný strop s umyvatelným nátěrem
    - demontujeme kachličky a zapravíme
    - všechny lišty zrušíme, zasekáme kabeláž a zapravíme
    - provedeme umyvatelný nátěr celé místnosti
    - na stávající dlažbu dáme PVC, aby se ve spárách nedržela nečistota
    - v místnosti s boxy A\_L002050 instalovat radiátor v hygienickém provedení, OBJEDNAT!

**Budova M**

* M3,1.NP ambulance:
  + Rozdělit místnost č.270 na dvě
  + Dle domluvy s Fedorem je nutné ve vzniklé místnosti mít denní světlo, příčka se postaví cca do 2m a zbytek bude prosklený
  + Přemístit stávající klimu do větší místnosti a instalovat další klimu do vzniklé menší místnosti
  + V nové místnosti budou dvě pracovní místa, instalovat zásuvky 230V a LAN
  + Rozdělit osvětlení a vypínače v místnosti
  + Ideálně dělat SDK o víkendu
  + **Začátek 26.11.2024!!!**

**Budova N**

**Budova O**

**Budova P1**

* Kučerová, vyšetřovna:
  + Výměna obkladů u umyvadla+umyvadlo a baterie
  + Elektroinstalace
  + Výměna PVC podlahy
  + Začátek ledna vyrobit nábytek – Tomáš
  + Začátek od 6.1.2025

**Budova P2**

* PD osvětlení pochůzí lávky

**Budova P3 – nový HOK amb.**

**Budova Q**

**Budova R-KUČOCH**

* Zpracovat PD na výměnu dveří v suterénu směrem k pohotovosti, v soutěži – vítěz Dorma?
* V místnosti s RPO rozvaděčem připojit chladící jednotku na EPS, z důvodu jejího vypnutí při požáru (fouká na zpěňovací mřížku rozvaděče RPO)

**Budova S**

* Instalovat EKV na vstup střechy

**Budova T**

**Budova U**

**Budova UZQ-Palackého**

* rekonstrukce vakuové stanice, výměna páteřního rozvodu v suterénu a instalace ventilových skříní – zasláno na VZ 13.11.2024
* Demolice komínů?

**Budova V**

**Budova X**

**Budova Y**

* VZ na úpravu dochlazení budovy Y, začátek realizace prosinec
* Instalovat EKV na vstup střechy
* Instalovat EKV ve 5.NP do strojoven VZT-dveře Ing. Duda, domluvit instalaci elektromechanického zámku

**Budova Z – Lékárna**

* Odvlhčení VZT cytostatika + příprava infuzí – začátek realizace 16.-21.1.2025

**Sklady**

**RZE – bývalá doprava FNOL**

**Trafostanice TS1**

**Trafostanice TS5**

* Vizualizace TS5, vizualizace Elmar

**Trafostanice TS3**

* TS3

**Budova WA – Ředitelství**

**Budova WD – Stravovací provoz**

* VZ na konvektomat, mycí stroj a parní kotel,
* Provést stavební a technickou přípravu pro nové vybavení:
  + Upravit podlahu – prodloužit rovnou plochu
  + Instalovat nové odtokové kanály
  + Přívody elektřiny
  + Přívod páry
  + Přívod vody a odpadu
* **Od 4.12.2024 bude probíhat instalace konvektomatu, parního kotle a myčky**

**Musí být vše připraveno!!!**

**Budova WE – Kotelna**

**Budova WF – kanceláře u kotelny**

**Budova WG – stará trafostanice**

* Vyklidit místnost – sudy, regály, kanystry
* Opravit podlahu, postavit příčku, osvětlení, topení v prostorách po firmě STAVNEMO, nově sklad OSB

**WJ** **Prádelna**

* **Zdravotnický sklad:**
  + Instalovat žaluzie a sítě proti hmyzu dle nabídky
  + Po novém roce dát do soutěže podlahu ve zbytku haly
* **Všeobecný sklad:**
  + SDK – rozdělení haly
  + SDK rozdělení místnosti AWJ101380 + obložit SDK obklady po demontáži kuchyňské linky
  + Instalace rozvodu topení Fa FIS Instalace
  + Instalace plošin, Fa Liftmont
  + Rekonstrukce výtahu, Fa Liftmont
  + Stavební úpravy zázemí skladu
  + Vyrobit kuchyňskou linku do denní místnosti – stoláři, dvojdřez
  + Instalovat vodu a odpad do kuch. linky
  + Elektroinstalace
  + EZS - stávající upravit, novou pro všeobecný sklad

**Budova WH – zauhlování**

**Budova WN – Všeobecný sklad**

**Budova WV – Bufet u Porodnice**

**Budova XA-ČOV**

* Připojit měření 2ks vodoměrů do Arény, budova G a J

**Budova XB – Doprava šatny**

**Budova XF – doprava, hala vpravo**

**YA – Ubytovna „51“**

* Další fáze rekonstrukce bude u dvojité stupačky od 7.11.2024, firma Ptáček
* Udělat PD na výměnu vchodových dveří do bytu a dveří na schodištích-PBŘS

**YB Budova**

* Rekonstrukce bytové jednotky – zasláno na VZ 12.11.2024

**YD – Ubytovna „23“ zahradní**

* Vypočítat cenu za m3 teplé vody
* Vítěz IV. Etapy je firma Allogic
* Požární ucpávky-prostupy do bytů
* Vypsat VZ na výměnu požárních dveří – zasláno na VZ 15.11.24

**YC – Ubytovna – „Langar“**

* Zpracovat PD na rekonstrukci bytových jednotek

**YF budova „Olejníček“**

**YG budova – Dispečink**

**YH2 – Ubytovna – Albertova 24** (blíž ke kuchyni)

**YH1 - Ubytovna – Albertova 26**

* Zatéká do horních bytů směrem k ČOV-komínem?

**ZE – hala u parkoviště P4 - sklad Bátěk**

* Oprava skladovací haly, vypsaná VZ, Pozemstav

**Energetický kanál**

**Kolektor**

* Vytvořit formulář pro povolení vstupu s vypsáním OOP

**Centrální rozvod vody v areálu**

**Jezírko pod DK**

**Parkoviště P1 – u investic**

**Perkoviště P3 – blíž k univerzitě**

**Platební automaty**

**Pevnůstka**

**Shromažďovací místa**

**Veřejné osvětlení**

**Vjezdový systém**

**Byt na ulici Rožňavská**

**Karafiátova**

**TU – Teoretické ústavy – Fakulta**

**Areál**

**Areál Jana Zrzavého-Haly**

**Komunitní zahrada**

**Areál-obchůzka**

**Aréna-monitorovací systém**

**Sklad ZVIT**

**OTD**

**Ulice Puškinova**

* Opravit chodník

**Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stolaři**

**EnMS**

* V pondělí 6.2.2023 byl proveden dozorový audit systému EnMS, audit provedl Václav Němec z Bureau veritas certification CZ, neočekává se negativní hodnocení, po obdržení zprávy bližší informace podá Ing. Eyer