***6.8.2 Vzduchotechnika***

*Přívod a odvod vzduchu do šatny bude zajištěn přívodním a odvodní ventilem, které budou v podhledu napojeny na stávající rozvody centrální VZT č.6 vedené nad podhledy.*

*Bezpečnostní přívod vzduchu bude zajištěn dveřní mřížkou.*