# „Videolaryngoskop“

1. **Technické požadavky**
   1. Předmět veřejné zakázky
      * Dodávka, instalace, uvedení do provozu a včetně zaškolení personálu celkem 2ks videolaryngoskopu, přičemž 1ks pro KARIM (klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny) a 1ks pro OUP (oddělení urgentního příjmu).
   2. Specifikace
      * 2ks přenosného videolaryngoskopického přístroje
      * Zobrazovací a řídící jednotka je součástí jednoho přístroje
      * Profil lžíce musí mít maximálně 11mm (umožnění obtížné intubace)
      * Tělo lžíce musí být z takového materiálu, aby byla zajištěna biokompatibilita
      * Zobrazovací jednotka musí mít barevný displej s velikostí minimálně 15cm
      * Přístroj musí umožňovat provoz na baterii po dobu alespoň 45min
      * Lžíce videolaryngoskopu musí být z odolného biokompatibilního materiálu, který umožňuje opakovanou dezinfekci/sterilizaci včetně rukojeti
      * Ve lžíci videolaryngoskopu musí být zabudované snímací zařízení (kamera) společně se zdrojem LED světla
      * Přístroj musí mít možnost ukládání videa (i se zvukem) a fotografií buďto na interní paměť nebo na externí uložiště
   3. Součást dodávky
      * V rámci dodávky musí být 2x dospělá lžíce (1x pro každá přístroj)
      * V rámci dodávky musí být 2x dětská lžíce (1x pro každá přístroj)
      * V rámci dodávky musí být 4x rigidní zavaděč (2x pro každý přístroj)
   4. Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
      * Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2004 Sb.
      * Zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma
      * Zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje
   5. Obecné požadavky
      * Délka záruky minimálně 24 měsíců
      * Životnost přístroje minimálně 8 let