# „Videolaryngoskop“

1. **Technické požadavky**
	1. Předmět veřejné zakázky
		* Dodávka, instalace, uvedení do provozu a včetně zaškolení personálu celkem 2ks videolaryngoskopu, přičemž 1ks pro KARIM (klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny) a 1ks pro OUP (oddělení urgentního příjmu).
	2. Specifikace
		* 2ks přenosného videolaryngoskopického přístroje
		* Zobrazovací a řídící jednotka je součástí jednoho přístroje
		* Profil lžíce musí mít maximálně 11mm (umožnění obtížné intubace)
		* Tělo lžíce musí být z takového materiálu, aby byla zajištěna biokompatibilita
		* Zobrazovací jednotka musí mít barevný displej s velikostí minimálně 15cm
		* Přístroj musí umožňovat provoz na baterii po dobu alespoň 45min
		* Lžíce videolaryngoskopu musí být z odolného biokompatibilního materiálu, který umožňuje opakovanou dezinfekci/sterilizaci včetně rukojeti
		* Ve lžíci videolaryngoskopu musí být zabudované snímací zařízení (kamera) společně se zdrojem LED světla
		* Přístroj musí mít možnost ukládání videa (i se zvukem) a fotografií buďto na interní paměť nebo na externí uložiště
	3. Součást dodávky
		* V rámci dodávky musí být 2x dospělá lžíce (1x pro každá přístroj)
		* V rámci dodávky musí být 2x dětská lžíce (1x pro každá přístroj)
		* V rámci dodávky musí být 4x rigidní zavaděč (2x pro každý přístroj)
	4. Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
		* Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2004 Sb.
		* Zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma
		* Zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje
	5. Obecné požadavky
		* Délka záruky minimálně 24 měsíců
		* Životnost přístroje minimálně 8 let