**Harmonický skalpel – nadefinovat samostatně nebo v kombinaci s bipolární koagulací – jako Thunderbeat Olympus – viz výběrové řízení před 3 lety**

* Ovládací dotykový panel
* UZ funkce stavění krvácení u cév do 5mm
* Pokročilá bipolární koagulace, cévy 5-7mm
* Použití pro otevřenou i laparoskopickou operativu
* Nožní ovládací pedál
* Převozový vozík
* Adaptér pro jednotlivé nástroje ( UZ x bipolární koagulace s UZ řezem)
* Kabel s převodníkem pro jednorázové laparoskopické nástroje-autoklávovatelný