**Nasah High Flow systém pro děti a dospělé**

Přístroj pro aplikaci ohřáté a zvlhčené směsi vzduchu a kyslíku pod vysokým průtokem pomocí speciálních nosních kanyl s velkým vnitřním průměrem.

**Technické požadavky:**

Barevný grafický displej.
Bezúdržbový integrovaný senzor O2.

Nastavení teploty: 37, 34 a 31 °C.
Generátor průtoku 2 – 60 L/min.

Přepnutí mezi režimem pro děti a pro dospělé jedním tlačítkem.
Integrovaný výhřevný adaptér v jednorázovém okruhu.
Integrovaný teplotní snímač v jednorázovém okruhu.

Jednorázový okruh musí obsahovat samodoplňovací vodní komoru.

Přívodní hadice nosní kanyly musí být z materiálu propouštějící vlhkost.

Přívodní hadice nosní kanyly musí mít minimální průměr 10 mm.

Nosní kanyly musí být dostupné ve třech velikostech pro dospělé.

Nosní kanyly musí být dostupné ve dvou velikostech pro děti.

Hmotnost přístroje maximálně 2,2 kg.

Systém musí obsahovat průtokoměr s průtokem alespoň 50 l/min.

Systém musí obsahovat pojízdný stojan s košíčkem.