**Měření teplot ledniček, místností - monitorovací systém**

(..na několika místech ve FN.)

fa Condata - kontakt p. Nitsche Jiří ~~603595115~~

***PK update 22.9.2023 - nový tel. 723 199 076***

OKB

Sběrač dat na OKB IP 172.16.49.10 SW49A Fa0/15

~~Data se odesílají na server SRV-77 (IP 172.25.4.77).~~

~~TO; GEN; MIKRO; IMUNO~~

Všechny zbývající instalace jsou lokálně ze sběrače na nějaký místní počítač.

~~Dráty řeší:~~

~~Obchodní úsek: Metrolog tech. zař. a elektronické syst.~~

~~Ing. Roman Žurek~~

~~klapka: 6487, mobil: 731 66 99 39~~

RS 4.2.2016: na adresář programu musí mít user plná práva (C:\Program Files\...)

RS 11.8.2017: do programu se uživatelé hlásí lokálními účty, které vytvářé lokální správci:

~~OKB - Gardlo?~~

~~TO - Mazal~~

~~URGENT - Mgr. Mgr. Michaela Gehrová~~

~~IMUNO - Bc. Martina Lukešová, Renata Václavíková, Ilona Dudková~~

DMik: program se neinstaluje, jenom kopíruje, často na D: - dělá přímo Condata

PV 10.2019: instalace řeší p. Nitsche Jiří 603595115,

**~~Některé kliniky řeši instalace sami~~**

**~~Pokud někde běží se správným nastavením, stačí zkopírovat z této stanice, asi do Programs, nebo D: kvůli problémům viz výše~~**

14.10.2022 PetrT

instalováno(kopírováno) z: \\D319165\d$\CW\_VS\_LE\\* do: D323046\D$ + zástupce do ..Public\Desktop\ConWin.lnk - zdá se OK

17.6.2024 PetrT

Funkční kopie: [o:\Knowledge\_Base\Aplikace\ConWin\_faCondata\CW\_VS\_LE\](file:///o:\Knowledge_Base\Aplikace\ConWin_faCondata\CW_VS_LE\)

Dnes instalováno do: \\D345389\c$\Programs\CW\_VS\_LE\

3.10.2024

Pro kliniky je možnost použít monitoring.fnol.cz – admin menu, heslo u LR. Potom se zjistí zkratka a na základě URL se vytvoří zástupce na plochu

Nově řeší OINF vytvoření zástupců např. HOK http://monitoring.fnol.cz/Web/ho/index.php, metrolog Karel Filip řeší instalace čidel společně s panem Nitschem

Běží na serveru APP77 (172.25.4.77), zde běží i webový klient PHP

Přehled klinik kde se nachází ConWin je v excelu – zaslal Karel Filip